В громкоговорителе сила Ампера вызывает колебания катушки и связанной с ней диафрагмы.

В микрофоне колебания диафрагмы передаются подвижной катушке, и в ней возникает индукционный ток.